**ZKOUŠEČKA ZAPALOVACÍ SVÍČKY A ZAPALOVÁNÍ**

Krok 1. TEST KABELU A ZAPALOVACÍ CÍVKY

Nasaďte koncovku kabelu zapalování na hrot zkoušečky a zatočte motorem.

Svítí-li červený i oranžový indikátor - kabel i zapalování je v pořádku.

Nesvítí-li ani jeden z indikátorů - je nefunkční kabel nebo zapalování.

Svítí-li jen oranžový indikátor - slabé napětí v kabelu.

Krok 2. TEST ZAPALOVACÍ SVÍČKY

Koncovku kabelu ponechte na zkoušečce, svorku nasaďte na svíčku a zatočte motorem.

Svítí-li jen oranžový indikátor - svíčka je v pořádku.

Svítí-li červený i oranžový indikátor - svíčka nefunkční.

Nesvítí-li ani jeden indindikátor - svíčka má přílš velkou vzdálenost mezi elektrodami.

**SKÚŠAČKA ZAPAĹOVACEJ SVIEČKY A ZAPAĹOVANIA**

Krok 1. TEST KÁBLA A ZAPAĹOVACEJ CIEVKY

Nasaďte koncovku kábla zapaľovania na hrot skúšačky a zatočte motorom.

Ak svieti červený aj oranžový indikátor - kábel aj zapaĺovanie je v poriadku.

Ak nesvieti ani jeden z indikátorov - je nefunkčný kábel alebo zapaĺovanie.

Ak svieti len oranžový indikátor - slabé napätie v kábli.

Krok 2. TEST ZAPAĹOVACEJ SVIEČKY

Koncovku kábla ponechajte na skúšačke, svorku nasaďte na sviečku a zatočte motorom.

Ak svieti len oranžový indikátor - sviečka je v poriadku. Ak svieti červený aj oranžový indikátor - sviečka je nefunkčná.

Ak nesvieti ani jeden z indikátorov - sviečka má príliš veĺkú vzdialenost´medzi

Elektródami.

Dovozce a prodejce pro ČR a SR – H.C.S. spol s r.o., Tišice - CZ

Dovozca a predajca pre ČR a SR – H.C.S. spol. s.r.o. – Tišice -CZ