**S T R U N O V Á H L A V A typ C6-2**

**(kat.č.: 665-210)**

**NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ**

**Při instalaci postupujte dle následujících pokynů :**

1. **Upevněte strunovou hlavu na křovinořez podle velikosti závitu a utáhněte.**
2. **Při doplňování žací struny postupujte následovně:**

* **bílou částí cívky pootočte krátce proti směru hodinových ručiček tak daleko, až špičky na bílé části cívky směřují proti špičkám na černé části těla hlavy (je slyšet cvaknutí). Na cívku při pootočení NETLAČTE směrem dolů, došlo by k jejímu rozložení !**
* **strunu (maximální délka 2 metry, maximální průměr 2,4 mm) protáhněte jednou ze dvou průchodek strunové hlavy skrze, aby oba konce struny byly stejně dlouhé**
* **zatlačte vrchní bílou část hlavy a otáčejte cívkou proti směru hodinových ručiček tak, aby vždy po uvolnění směřovaly šipky proti sobě, dokud nedojde k navinutí struny**
* **po doplnění struny pootočte bílou částí cívky po směru hodinových ručiček zpět do výchozí polohy tak daleko, až dojde k zacvaknutí do pracovní polohy. Délku obou konců struny upravte na stejnou velikost.**

**BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:**

**! Při práci se strunovou hlavou používejte doporučené ochranné pomůcky - pracovní obuv,**

**dlouhé pevné kalhoty, rukavice, ochranný obličejový štít, sluchátka a ochrannou helmu!**

**! Vždy, pokud při práci narazíte na tvrdé předměty, vypněte motor a zkontrolujte**

**Vaše zařízení a strunovou hlavu, zda nejsou poškozeny!**

**! Ihned vyměňte strunovou hlavu, pokud došlo k poškození některých částí!**

**Dovozce a distributor : HCS s r.o., TIŠICE, MĚLNICKÁ 158 – CZ**

**S T R U N O V Á H L A V A typ C6-2**

**(kat.č.: 665-210)**

**NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE**

**Pri inštalácií postupujte podľa následujúcich pokynov:**

1. **Upevnite strunovú hlavu na krovinorez podľa veľkosti závitu a utiahnite.**
2. **Pri doplnení žacej struny postupujte následovne:**

* **bielou časťou cievky pootočte krátko proti smeru hodinových ručičiek tak ďaleko, až špičky na bielej časti cievky smerujú proti špičkám na čiernej časti tela hlavy (je počuť cvaknutie). Na cievku pri pootočení NETLAČTE smerom dole, došlo by k jej rozleženiu!**
* **strunu (maximálna dĺžka 2 metre, maximálny priemer 2,4 mm) pretiahnite jednu z dvoch priechodiek cez strunovú hlavu, aby oba konce struny boli rovnako dlhé.**
* **zatlačte vrchnú bielu časť hlavy a otáčajte cievkou proti smeru hodinových ručičiek tak, aby vždy po uvelnení smerovali šípky proti sebe, pokiaľ nedôjde k navinutiu struny**
* **po doplnení struny pootočte bielou časti cievky po smeru hodinových ručičiek späť do základnej(predvolenej) polohy tak ďaleko, až dôjde k zacvaknutiu do pracovnej polohy. Dĺžku oboch koncov struny upravte na rovnakú veľkosť.**

**BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:**

**! Pri práci so strunovou hlavou používajte doporučené ochranné pomôcky-pracovná obuv, dlhé**

**pevné nohavice, rukavice, ochranný štít na tvár, slúchadlá a ochrannú prilbu!**

**! Vždy, pokiaľ pri práci narazíte na tvrdé predmety, vypnite motor a skontrolujte Vaše**

**zariadenie a strunovú hlavu, či nie sú poškodené!**

**! Ihneď vymeňte strunovú hlavu, pokiaľ došlo k poškodeniu niektorých časti!**

**Dovozca a distribútor: HCS s.r.o., TIŠICE, MĚLNICKÁ 158 - CZ**