|  |
| --- |
| **TESTER KVALITY PALIVA**  **810-000** |
| 1.Ponořte zkušební tyčinku na 5 sekund do palivové směsi. |
| 2.Po vytažení nechejte 2-3 minuty působit - NE déle než 3 minuty !! |
| 3.Porovnejte barvu na testeru s barvou na testovací kartě - |
| u směsi pro 2-taktní motory může vybarvení směsi trvat delší dobu. |
| Bílá - směs v pořádku / Žlutá - pochybná kvalita / Hnědá - vadná směs |
| Tyčinky skladujte v hermeticky uzavřeném obalu na suchém a |
| chladném místě do teploty 32°C. DOVOZCE: HCS Tišice-CZ |

|  |
| --- |
| **TESTER KVALITY PALIVA**  **E0-810000-01** |
| 1.Ponorte skúšobnú tyčinku na 5 sekúnd do palivovej zmesi. |
| 2.Po vytiahnutí nechajte 2-3 minúty pôsobit´- NIE dlhšie ako 3 minúty! |
| 3.Porovnajte farbu na testere s farbou na testovacej karte - |
| u zmesi pre 2-taktné motory môže vyfarbenie zmesi trvať dlhšie. |
| Biela - zmes v poriadku / Žltá - pochybná kvalita / Hnedá - vadná zmes |
| Tyčinky skladujte v hermeticky uzatvorenom obale na suchom a |
| chladnom mieste do teploty 32°C. DOVOZCA: HCS Tišice - CZ |