**WD-40 Univerzální mazivo 12-952/ 12-953**

**.,na 1000 použití při práci i doma… Zastavuje vrzání. Čistí a chrání, rozpouští mastnoty, dehet, lepidla, adheziva. Uvolňuje usazeniny po tvrdé vodě, chrání proti korozi. Vytěsňuje vodu z kovových povrchů, jako např. elektrických kontaktů, ze zapalování ve vozidlech, z nástrojů (včetně zahradních), z motocyklových a z přívěsných lodních motorů. Uvolňuje zrezivělé části. Uvolňuje zaseklé mechanismy. Neobsahuje silikon a freonové plyny.**

**Návod k použití**

**Aplikujte prostředek na danou plochu a počkejte, až se dostatečně vsákne. Pro nejlepší výsledek nestírejte.**

**UPOZORNĚNÍ: obsahuje lehké ropné destiláty (CAs 64742-48-9). Hustota produktu 0,8L7 g/cm3, Obsah organických rozpouštědel 0,67 kg/kg. Celkový organický uhlík 0,56 kg/kg. Obsah netěkavých látek 33%. Extrémně hořlavý (R12). Opakovaná expozice může způsobit vysušení a popraskání kůže (R06). Uchovávejte mi dosah dětí (S2). Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení- Zákaz kouření! (S16), Nevdechujte aerosol (S23). Zamezte styku s kůží (S24). Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněný bezpečným způsobem (S35).**

**Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento objal nebo označení (546).**

**Používejte v dobře větraných prostorách (S51).**

**Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Prázdnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně!**

**Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Bez dostatečné ventilace může vytvéřet výbušné směsi.**

**Obsahuje hydrogenovaný těžký ropný destilát.**

**Obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.**

**Dovozce a distributor do ČR a SR- H.C.S. spol. s.r.o., Tišice – CZ**

**WD-40 Univerzálne mazivo E1-012952-01/ E1-012953-01**

**., na 1000 použití pri práci i doma… Zastavuje vŕzganie. Čistí a chráni, Rozpúšťa mastnoty, dehet, lepidlá, adhezivá. Uvoľňuje usadeniny po tvrdej vode, chráni pred koróziou. Vytesňuje vodu z kovových povrchov, ako napr. elektrických kontaktov, zo zapaľovania vo vozidlách, z nástrojov (vrátane záhradných), z motocyklových a z prívesných lodných motorov. Uvoľňuje zhrdzavené časti. Uvoľňuje zaseknuté mechanizmy. Neobsahuje silikón a freónové plyny.**

**Návod na použitie:**

**Prostriedok aplikujte na konkrétnu plochu a počkajte, až dostatočne vsiakne. Pre najlepší výsledok nestierajte.**

**UPOZORNENIE: obsahuje ľahké ropné destiláty (CAs 64742-48-9). Hustota produktu 0,8L7 g/cm3, Obsah organických rozpúšťadiel 0,67 kg/kg. Celkový organický uhlík 0,56 kg/kg. Obsah prchkavých látok 33% Extrémne horľavý (R12). Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušanie a popraskanie kože (R06). Uchovávajte mimo dosah deti (S2). Uchovávajte mimo dosah zdrojov zapálenia-Zákaz fajčenia! (S16), Nevdychujte aerosol (S23). Zabraňte styku s kožou (S 24). Tento materiál a jeho obal musí byť zneškodnený bezpečným spôsobom (S35).**

**Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie (546).**

**Používajte v dobre vetraných priestorách (S51).**

**Nádoba je pod tlakom: nevystavujte slnečnému žiareniu a teplotám nad 50 °C. Prázdnu nádobu neprerážajte a nevhadzujte do ohňa !**

**Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo na žhavé predmety. Bez dostatočnej ventilácie môže vytvárať výbušné zmesi. Obsahuje hydrogenovaný ťažký ropný destilát.**

**Obal odovzdajte do zberu nebezpečného odpadu.**

**Dovozca a distribútor do ČR a SR – H.C.S. spol. s r.o,Tišice - CZ**